

Laporan Praktikum Pertemuan 5

1. Membuat VLAN dengan CLI dan Interface


* Topologi Jaringan




* Membuat dengan CLI di Switch




* Dengan Interface






Output:




Failed karena berbeda Port VLAN

2. Konfigurasi Device Dengan memakai DHCP

* Topologi Jaringan



* Konfigurasi CLI Router1



Catatan:


Fa 0/0.10


Fast ethernet 0/0 Vlan 10

Fa 0/0.20


Fast ethernet 0/0 Vlan 20

* Konfigurasi Swith 1





* Ubah VLAN Fast Ethernet 2/1 ke VLAN 20



Output:

